**BV4800操作說明**

****

目錄

[使用前準備 2](#_Toc84345248)

[按鍵操作 2](#_Toc84345249)

[選單參數設定 2](#_Toc84345250)

[語言設定 3](#_Toc84345251)

[線設置 3](#_Toc84345252)

[曝光 3](#_Toc84345253)

[白平衡 3](#_Toc84345254)

[色彩 3](#_Toc84345255)

[光頻 4](#_Toc84345256)

[格式化 4](#_Toc84345257)

[錄影尺寸 4](#_Toc84345258)

[圖像尺寸 4](#_Toc84345259)

[鏡像 4](#_Toc84345260)

[日戳 5](#_Toc84345261)

[日期時間 5](#_Toc84345262)

[系統 5](#_Toc84345263)

[顯示器 5](#_Toc84345264)

[亮度/對比度/飽和度/清晰度 5](#_Toc84345265)

# 使用前準備

1. 連接螢幕使用

連接HDMI線及電源線，待LED燈顯示橘色，即為開機狀態

1. 連接電腦使用

連接USB線至電腦端即可

# 按鍵操作

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **圖示** | **功能** | **選單設定時** |
| 1 | UP / + | 數位放大 | 上移/增加數值 |
| 2 | DOWN / - | 數位縮小 | 下移/減少數值 |
| 3 | OK | 拍照/錄影 | 確認 |
| 4 | MODEL/AE | 照相模式/錄影模式/預覽資料長按:自動曝光開啟或關閉 |  |
| 5 | MENU | 叫出選單 | 取消返回  |

# 選單參數設定



按下MENU鍵後跳出選單

可針對個別相機參數修改

|  |  |
| --- | --- |
| 語言設定可選英文/簡體中文/繁體中文 |  |
| 線設置* 十字線: 開啟/關閉
* 線: 選擇要設定的線(編號1-8)
* 線條方向: 水平/垂直/關閉
* 線位置: 長按移動線條
* 線條顏色: 紅/白/綠/黑/藍
* 線條粗細: 1-4
 |  |
| 曝光* 自動: 自動曝光開啟/關閉
* 一鍵曝光:

做一次曝光至適合亮度* 曝光值調整(自動曝光時)
 |  |
| 白平衡* 白平衡: 自動白平衡開啟/關閉
* 一鍵白平衡:

做一次白平衡設定* 紅/綠/藍色個別調整參數
 |  |
| 色彩可設定黑白模式/彩色模式 |  |
| 光頻可設定環境光源燈光頻率 |  |
| 格式化可格式化TF卡注意TF卡內資料會被移除 |  |
| 錄影尺寸可設定錄影的影片解析度* 4K 25fps
* 2K 30fps
* 1080P 60fps
* 720P 30fps
 |  |
| 圖像尺寸可設定拍照時的圖片解析度* 8000x6000
* 7168x5376
* 5888x4416
* 5120x3840
 |  |
| 鏡像可設定影像水平翻轉/垂直翻轉 |  |
| 日戳設定拍照時是否紀錄時期時間顯示於圖片上 |  |
| 日期時間設定日期與時間 |  |
| 系統查看版本及回復出廠設定 |  |
| 顯示器依當前使用螢幕比例設定對應數值 |  |
| 亮度/對比度/飽和度/清晰度可調整數值1~4 |  |